# RAID の構成およびアレイの作成

注: このアクションは、 始動可能 CD モードのオンボード RAID コントローラーでのみサポートされます。

構成ウィザードを使用して、各 ServeRAID コントローラーに最大 8 つのアレイおよび最大 8 つの論理ドライブを作成できます。構成ウィザードには、「エクスプレス」および「カスタム」の 2 つの構成オプションがあります。 「エクスプレス」構成は ServeRAID コントローラーを自動的に構成し、「カスタム」構成はコントローラーを手動で構成できます。RAID レベル-1E、RAID-レベル-5E、または RAID レベル-x0 を使用する場合は、「カスタム」構成を使用する必要があります。

注: Microsoft Windows フェイルオーバーまたはクラスター化環境で ServeRAID コントローラーを使用する予定の場合は、ServeRAID を構成する前に、ServeRAID 資料 を検討してください。

1. ツリーで、 (コントローラー) または (アレイ) をクリックします。

   注: LSI 1030 オンボード RAID コントローラーは、ServeRAID マネージャー・ツリーに 2 つのコントローラー・オブジェクトとして表示されます。 ただし、LSI 1030 コントローラーに構成できるのは、1 つのアレイと RAID-1 論理ドライブのみです。

2. 「RAID の構成」を右クリックします。構成ウィザードがオープンされます。
3. 「エクスプレス構成」または「カスタム構成」のいずれかをクリックします。

   注: 「エクスプレス構成」をクリックすると、ServeRAID マネージャーが構成を適用する前に、その構成を検討して承認することになります。

4. アレイおよびホット・スペア・ドライブを作成します。
5. スパン・アレイが必要であれば、スパン・アレイを作成します。
6. 論理ドライブを作成します。
7. 構成のサマリーをレビューして構成を適用します。

## 詳細

- ServeRAID コントローラーの構成 : 基本ステップ

用語集|目次

x-0303-SRM-00-03-JA