# ServeRAID BIOS およびファームウェア・コードの更新

ServeRAID コントローラーを構成する前に、最新の BIOS およびファームウェア・コードをサーバーにインストールしておく必要があります。 BIOS およびファームウェア・コードのレベルを更新するには、以下の手順を完了してください。

1. IBM ServeRAID サポート CD をサーバーの CD-ROM ドライブに挿入して、サーバーの電源を入れます。

   IBM ServeRAID ROM 更新ウィザードが自動的に開始されます。 IBM ServeRAID ROM (読み取り専用メモリー) 更新ウィザードは、ServeRAID コントローラー上の BIOS およびファームウェア・コードを更新するプログラムです。 このウィザードは、自動的に各 ServeRAID コントローラーを識別してスキャンします。

   BIOS およびファームウェア・コードの更新が必要なければ、ウィザードは自動的に停止して ServeRAID マネージャー・プログラムが開始します。 ServeRAID マネージャー・プログラムを使用して、ServeRAID コントローラーの構成を続けてください。

   BIOS およびファームウェア・コードの更新が必要な場合は、以下の情報を表示したレポート画面がオープンします。

   - 検出したコントローラー・タイプ。
   - 確認された場合は、コントローラー・スロット番号。
   - ファームウェアのバージョン。
   - BIOS のバージョン。
   - 更新状況。コントローラーの BIOS またはファームウェア・コードが古い場合は、 IBM ServeRAID ROM 更新ウィザードはコントローラーに更新の候補のマークを付けます。

   IBM ServeRAID ROM 更新ウィザードは、更新するかどうかを聞いてきます。更新するかどうかを決定しますが、 サーバー内のコントローラーをすべて更新するか、まったく更新しないかのいずれかを選択する必要があります。 コントローラーを選択して更新することはできません。

2. ServeRAID コントローラーを更新する場合は、「更新」をクリックします。ウィザードがエラーを検出 すると、エラー・メッセージが表示され、ディスケット・ドライブにディスケットを挿入するようにプロンプトが出されます。 ウィザードは、エラーに関する詳細をディスケット上のファイルに保管します。

   ServeRAID コントローラーを更新しない場合は、「取消」をクリックします。

3. すべての更新が完了したら、「機能の紹介」ウィンドウまでスクロールします。このウィンドウは、 IBM ServeRAID ROM 更新ウィザードが ServeRAID コントローラーに適用した変更点を報告します。
4. IBM ServeRAID サポート CD を CD-ROM ドライブに入れたままで、サーバーをシャットダウンして再始動します。

用語集|目次

x-0740-SRM-00-03-JA