# RAID 拡張レベル-5 の説明

注: この機能は、ServeRAID-5i コントローラーではサポートされていません。

RAID レベル-5E は、ビルトイン・スペア・ドライブ付きの RAID レベル-5 と同じです。 RAID レベル-5 と同様に、この RAID レベルは、 アレイのすべてのドライブを超えてデータおよびパリティーをストライプします。

RAID レベル-5E は、データ保護および向上したスループットを提供します。アレイに RAID レベル-5E が割り当てられた場合は、 論理ドライブの容量は、そのアレイの 2 台の物理ドライブ (パリティー用の 1 台とスペア用の 1 台) の容量だけ差し引きされます。

4 台の物理ドライブへの読み取りおよび書き込みは、3 台の物理ドライブと 1 台のアイドル・ホット・スペアのものより 効率的です。したがって、 RAID レベル-5E は RAID レベル-5 よりも高水準のパフォーマンスを提供します。

次の例に示される通り、スペア・ドライブは実際には RAID レベル-5E アレイの一部となっています。 このような構成では、スペア・ドライブを他のアレイと共用することはできません。他のどれかのアレイのためにスペア・ドライブが必要な場合は、そのアレイ用のもう 1 台のスペア・ドライブが必要となります。

RAID レベル-5E では少なくとも 4 台のドライブが必要であり、これは、 ファームウェアのレベルおよびストライプ単位サイズによって異なります。 最大 8 または 16 台のドライブをサポートします。 RAID レベル-5E もファームウェア固有のものです。

注: RAID レベル-5E では、アレイ中で可能な論理ドライブ数は 1 台だけです。RAID レベル-5E の使用時には、コントローラー上で可能な論理ドライブ数は最大 7 台です。

次の図は RAID レベル-5E 論理ドライブの例です。

## RAID 拡張レベル-5 の例

4 台の物理ドライブで開始します。 |
4 台のすべての物理ドライブを使用して、アレイを作成します。 |
その後、そのアレイ内に論理ドライブを (1 のラベルを付けて) 作成します。 配布されたスペア・ドライブは論理ドライブの下に表示された空き領域 (2 のラベルが付けられる) をもつことに注意してください。 |
データはドライブを超えてストライプされ、論理ドライブにブロックを作成します。 データ・パリティーの記憶域 (*で示される) はストライプされて、RAID レベル-5 の場合と同様に、ドライブで順次シフトされます。 スペア・ドライブはストライプされないことに注意してください。 |
アレイ中の物理ドライブに障害が起こると、障害の起きたドライブからのデータは再構成されます。アレイは圧縮され、配布されたスペア・ドライブはアレイの一部になります。その論理ドライブは RAID レベル-5E のままとなります。 障害の起きたドライブを交換すると、論理ドライブのデータは復元されて、元のストライプ体系に戻されます。 |

フェイルオーバーまたはクラスター構成で RAID レベル-5E 論理ドライブを使用すると、RAID レベル-5E 論理ドライブは圧縮または復元中にフェイルオーバーしません。

RAID レベル-5E には、以下の利点および欠点があります。

利点 | 欠点
--- | ---
100% のデータ保護 RAID レベル-1 またはレベル-1E よりも多くの物理ドライブ記憶容量を提供する RAID レベル-5 よりもハイパフォーマンスが高い | RAID レベル-1 およびレベル-1E よりもパフォーマンスが低い アレイごとにサポートするのは 1 つの論理ドライブのみである ホット・スペア・ドライブを他のアレイと共有できない ServeRAID-5i コントローラーではサポートされていない

注: 構成ウィザードは RAID レベル-5E にデフォルト設定されません。4 台の物理ドライブがある場合、エクスプレス構成では、デフォルトとしてホット・スペア・ドライブ付の RAID レベル-5 を使用します。

## 詳細

- RAID テクノロジーの説明
- ストライプ単位サイズの説明
- RAID レベルの選択
- RAID レベル-0
- RAID レベル-1
- RAID 拡張レベル-1
- RAID レベル-5
- RAID レベル-x0

用語集|目次

x-1049-SRM-00-03-JA