# コントローラー [番号] で論理ドライブ [番号] の同期化を開始できません。

## 説明:

ハードウェア・エラーが起こっています。

## 処置:

指定した論理ドライブがオフラインまたはクリティカルではないこと (すなわち、RAID レベル-1、1E、5、5E、10、1E0、または 50 論理ドライブ内でオフラインである 1 台の物理ドライブ) を確認してください。論理ドライブがクリティカルである場合は、障害のある物理ドライブを交換してください。論理ドライブがオフラインである場合は、障害のある物理ドライブを交換して、テープ・バックアップからデータを復元してください。

指定された論理ドライブがオフラインまたはクリティカルではない場合は、以下の手順を完了してください。

1. コントローラー、ケーブル、および物理ドライブが正しく設置されていることを確認してください。
2. 物理ドライブの電源が入っていることを確認してください。
3. コマンドをやり直してください。
4. それでもコマンドが失敗する場合は、サーバーを再始動してコマンドをやり直してください。

問題が続いて起こる場合は、IBM 技術員に連絡してください。

用語集|目次

x-0009-SRM-00-03-JA