# 新規または除去された作動可能ドライブの検出

注: このアクションは、 オンボード RAID コントローラーではサポートされません。

このアクションを使用して、以下のいずれかについてすべての SCSI チャネルを検出します。

- 追加された物理ドライブ。
- 除去された作動可能物理ドライブ。

作動可能ドライブをサーバーまたは格納装置から物理的に除去した後で、ツリーはそのドライブをまだ作動可能として報告します。 ファームウェア (マイクロコード) は作動可能ドライブと通信しないので、そのドライブが除去されたことを示しません。 このアクションを使用して、ツリーから作動可能ドライブを除去します。

1. ツリーで、 (コントローラー) をクリックします。
2. (新規または除去された作動可能ドライブの検出) をクリックします。 「コントローラー上の新規または除去された作動可能ドライブの検出」ウィンドウがオープンします。

   ServeRAID マネージャーは選択したコントローラー上のすべての SCSI チャネルを検出します。 完了する前に検出を停止するには、「取消」をクリックします。

3. 検出レポートを検討した後、「完了」をクリックします。

用語集|目次

x-0340-SRM-00-02-JA