# ドライブからの構成のコピー

注:
  1. このアクションは、 オンボード RAID コントローラーではサポートされません。
  2. (クラスター環境のみ) このアクションを使用して、非共用論理ドライブをマージします。

このアクションを使用して、すべての物理ドライブから、構成を ServeRAID コントローラーにコピーします。この アクションは、コントローラーの取り替え時、および新規のコントローラーで元の構成を再確立したい時に有用です。

クラスター環境でコントローラーを取り替える場合は、「クラスターの構成」アクションを 使用することによって、最初にクラスター・パラメーターを構成しなければなりません。クラスター・パラメーターは以下の通りです。

- コントローラー名
- パートナー・コントローラー名
- SCSI イニシエータ ID

これらのパラメーターを構成した後で、「構成をドライブからコピー」を使用して 非共有ドライブ (複数) からのみ、構成を新規コントローラーにコピーすることができます。

1. ツリーで、 (コントローラー) をクリックします。
2. 「構成をドライブからコピー」を右クリックします。
3. クラスが使用可能でなければ、ステップ 4 に進みます。使用可能であれば、メニューから 以下のいずれかを右クリックします。

- 非共有 206
- 非共有 207

4. 確認ウィンドウがオープンします。「はい」をクリックします。
   注: キーボードのアクセシビリティー機能については、 Ctrl + Tab を押してこのウィンドウをナビゲートします。

用語集|目次

x-0309-SRM-00-02-JA