# 無効ドライブの再構築

コントローラーと物理ドライブの間の通信が切断されたときに、物理ドライブには無効とマークされます。これは、以下のいずれかが原因であると考えられます。

- ケーブル、物理ドライブ、またはコントローラーが不適切に接続されている。
- ドライブへの電源が供給されていない。
- サポートされない構成で SCSI チャネルが不適切にアセンブルされている。
- ケーブル、バックプレーン、物理ドライブ、またはコントローラーに障害がある。
- サポートされない SCSI 装置 (テープ・ドライブまたは CD-ROM ドライブなど) を アレイに使用されるものと同じ SCSI チャネルに接続している。

いずれの場合も、通信の問題が解決されたら、再構築操作を行って、 ディスク・アレイ内の装置にデータを再構成する必要があります。ServeRAID コントローラーは、RAID レベル-1、レベル-1E、レベル-5、レベル-5E、レベル-5EE、レベル-10、レベル-1E0、 およびレベル-50 論理ドライブを再構成することができます。ただし、RAID レベル-0 論理ドライブに保管されたデータは、RAID レベル-0 が冗長ではないため再構成できません。 アレイに RAID レベル-0 論理ドライブのみが含まれる場合は、 アレイ内の論理ドライブはオフラインとマークされ、論理ドライブには損傷したデータが含まれます。 論理ドライブを再構築することはできません。障害の原因を訂正するか、 物理ドライブを交換する必要があります。その後で、データを復元しなければなりません。

データ保全性の問題を避けるために、ServeRAID コントローラーは、 RAID レベル-1 または RAID レベル-5 の再構築操作時に、 影響のあるアレイ内の RAID レベル-0 論理ドライブを「ブロック」に設定します。 再構築操作が完了したら、RAID レベル-0 論理ドライブをアンブロックして、もう一度アクセスすることができます。 ただし、RAID レベル-0 論理ドライブには損傷したデータが含まれていることに気を付けてください。

注:
  IBM ServeRAID クラスター・ソリューションの論理ドライブの場合:
  - 共有論理ドライブでは、各アレイごとに 1 つの論理ドライブだけ しか入れられないため、 再構築操作時の RAID レベル-0 論理ドライブのブロックは、共有論理ドライブには適用されません。
  - 非共有論理ドライブでは、各アレイごとに複数の 論理ドライブを入れることができるため、 再構築操作時の RAID レベル-0 論理ドライブのブロックは、非共有論理ドライブに適用されます。

## 詳細

- 無効ドライブからの回復
- ホット・スワップ・ドライブの再構築
- 無効ドライブの手動による再構築
- 再構築率の変更 (アクション)
- 論理ドライブのアンブロック (アクション)
- RAID レベル-0
- RAID レベル-1
- RAID レベル-1E
- RAID レベル-5
- RAID レベル-5E
- RAID レベル-5EE
- RAID レベル-x0

用語集 | 目次

x-1025-SRM-00-05-JA