# ServeRAID コントローラーの構成: 基本ステップ

以下のステップは、ServeRAID 構成プロセスの概要です。

1. ツリーから構成したい (コントローラー) をクリックします。

2. 「RAID の構成」を右クリックします。構成ウィザードがオープンされます。

3. 「エクスプレス構成」または「カスタム構成」のどちらかをクリックします。
   「エクスプレス構成」を選択する場合、ServeRAID マネージャーは自動的に以下の手順を実行します。
   1. システムにある作動可能物理ドライブの数およびサイズに基づいて、1 つまたは複数のアレイを作成します。

   2. 同サイズの作動可能物理ドライブが 4 つ以上使用可能である場合は、ホット・スペア・ドライブを定義します。

   3. 各アレイに論理ドライブを定義します。

   「カスタム構成」を選択する場合、ServeRAID マネージャーは以下の手順に進みます。
   1. アレイに組み込むかホット・スペア・ドライブとして作成する物理ドライブを選択します。

   2. アレイに論理ドライブを定義します。
4. 「新規論理ドライブを自動で初期化」をクリックして、新規論理ドライブを初期化します。論理ドライブを初期化すると、ドライブ上の最初の 1024 セクターが消去され、ドライブ上に前に保管されたデータをアクセスすることができません。
5. 「次へ」をクリックし、構成のサマリーを確認します。
6. 「適用」をクリックします。ServeRAID マネージャーは、コントローラーを構成して、論理ドライブを初期化および同期化します。

これで新規論理ドライブおよび構成を使用することができます。

## 詳細

- 例: エクスプレス構成
- RAID の構成

用語集 | 目次

x-1012-SRM-00-04-JA