# コピー・バック・モードの説明

注: コピー・バック・モードは、 ServeRAID-6M コントローラーおよび ServeRAID-6i コントローラーでのみサポートされています。

コピー・バック・モードは、アレイ内の障害の起きたドライブを交換した後に、 論理ドライブの元の構成を復元する方法です。 このモードを使用すると、スペア・ドライブから論理ドライブを再構築する以前にあった場所にデータを復元することができます。

## 例

RAID レベル-5 の論理ドライブは、3 つの物理ドライブとスペア・ドライブで構成されています。 アレイ内のドライブに障害が発生すると、論理ドライブの再構築にスペア・ドライブが使用されます。 障害が起きたドライブを交換すると、コピー・バックにより、 データが以前のスペア・ドライブから新しく交換したドライブに移行されます。 その後、以前のスペア・ドライブは、スペア・ドライブとしての元の役割を再開します。

コピー・バック・モードは、デフォルトで使用可能になっています。 このモードは、ServeRAID コントローラーが障害の起きたドライブが交換されたことを検出すると、 自動的に始動します。ServeRAID マネージャーは、コピー・バックが行われている間は、 ステータス・バーに進行状況を表示します。 コピー・バック・モードを使用不可にするには、 コントローラー・オブジェクトの「アクション」メニューから、 「コピー・バック・モードを使用不可にする」を選択します。

コピー・バックが完了するまで、コントローラー上の他のアクションを実行することはできません。

注: コピー・バック・モードは、 ServeRAID ソフトウェアを旧リリースからアップグレードした場合は、デフォルトで使用不可になっています。

## 詳細

- コピー・バック・モードを使用可能/使用不可にする (アクション)

用語集 | 目次

x-1100-SRM-00-05-JA