# エクスプレス構成およびカスタム構成の選択

構成ウィザードでは、2 つのパスから選択してオンボード RAID コントローラー・サブシステムを構成できます。

- 高速で簡単なパスを提供し、ユーザーのオンボード RAID コントローラーを自動的に構成するには、 「エクスプレス構成」をクリックします。

  エクスプレス構成は、以下の処理を行います。

  - ServeRAID マネージャー・ツリーに表示される最初の 6 つの物理ドライブを同じグループにすることで、 アレイを作成します。
  - RAID レベル-1E 論理ドライブを作成します。

  注: エクスプレスをクリックする場合は、ServeRAID マネージャーが構成を適用する前に、その構成を検討して承認することになります。構成を変更する必要があれば、 構成のサマリーから行うことができます。

- オンボード RAID コントローラーを手動で構成できるパスについては「カスタム構成」をクリックします。 このパスを選択して、以下のいずれかを行ってください。
  - コントローラーを手動で構成します。
  - 構成する物理ドライブを選択します。
  - 2 つの物理ドライブを 1 つの論理ドライブに構成して、RAID レベル-1 に割り当てる。
  - 最大 6 つの物理ドライブを 1 つの論理ドライブに構成して、RAID レベル-1E に割り当てます。
  - ホット・スペア・ドライブを作成します。
  - ミラー 1 次ドライブ (RAID レベル-1 アレイ対応) にデータを保存します。
  このパスを使用すると、以下のことを行うことができます。
  - ホット・スペア・ドライブとして使用するアレイに組み込む物理ドライブを選択します。
  - 構成のサマリーをレビューします。

新規論理ドライブを初期化するには、「新規論理ドライブを自動で初期化」をクリックします。 論理ドライブを初期化すると、ドライブ上の最初の 1024 セクターが消去され、ドライブ上に前に保管されたデータをアクセスすることができません。自動初期化を選択しない場合は、ドライブを後で初期化できます。

次に進む準備ができたら「次へ」をクリックします。

## 詳細

- ストライプ単位サイズの説明
- 論理ドライブの初期化

用語集 | 目次

x-0736-SRM-00-04-JA