# 無効ドライブからの回復

無効ドライブがアレイの一部でない場合は、IBM サービス技術員に連絡してください。

1 つのアレイで 1 台の物理ドライブに障害がある場合、または別々のアレイで複数のドライブに障害がある (アレイごとに 1 台の物理ドライブ) 場合は、以下の手順を完了してください。

1. それぞれの無効物理ドライブを交換します。ServeRAID コントローラーは、 アレイの一部であるドライブの除去および再挿入を検出したときに再構築操作を開始します。
   注: (ホット・スペア・ドライブを含む構成では) 障害が起きた物理ドライブを交換する場合、新規物理ドライブを元のホット・スペア・ドライブと同じ SCSI チャネルおよび SCSI ID に配置する必要はありません。 交換物理ドライブは、ホット・スペア・ドライブとして自動的に構成に組み込まれます。 ここに、それがどのように働くかの例があります。
   1. 元の構成は、4 つの物理ドライブから成る RAID レベル-5 論理ドライブから構成されます。 物理ドライブは SCSI チャネル 1 に接続されます。これらは、SCSI ID 0、1、2、および 3 に割り当てられます。SCSI ID 3 は、ホット・スペア・ドライブです。
   2. チャネル 1、SCSI ID 2 にある物理ドライブが障害を起こしました。 論理ドライブがクリティカル状態になります。
   3. チャネル Channel 1、SCSI ID 3 にあるホット・スペア・ドライブがアレイに再構築されます。
   4. チャネル 1、SCSI ID 2 にある障害を起こした物理ドライブを取り外し、新規の物理ドライブと交換します。 チャネル 1、SCSI ID 2 にある新規物理ドライブは、自動的にホット・スペア・ドライブに割り当てられます。
2. 再構築操作が進行中の場合は、再構築が完了するまで待ってください。 そうでない場合は、ステップ 3 に進みます。
   注: 複数の無効ドライブを交換する場合は、1 つの再構築操作が完了するまで待機してから、次の再構築操作を開始する必要があります。
3. ケーブル、物理ドライブ、およびコントローラーが適切にインストールされていることを検証します。
4. ホット・スワップの再構築を実行して、無効物理ドライブの再構築を試行します。
5. ホット・スワップの再構築が失敗した場合は、IBM サービス技術員に連絡してください。

## 詳細

- 無効ドライブの再構築
- ホット・スワップ・ドライブの再構築
- 無効ドライブの手動による再構築
- 再構築率の変更 (アクション)
- 論理ドライブのアンブロック (アクション)
- RAID レベル-0
- RAID レベル-1
- RAID レベル-5

用語集 | 目次

x-1026-SRM-00-05-JA