# 論理ドライブでのライト・キャッシュ・モードの変更

注:
  1. このアクションは、始動可能 CD モードでのみサポートされます。
  2. このアクションは、 オンボード RAID コントローラーではサポートされません。

このアクションを使用して、論理ドライブのライト・キャッシュ・モード設定をライトスルーまたはライトバックに変更します。ライト・キャッシュ・モードは、コントローラーによるドライブへの データの書き込みがオペレーティング・システムに確認を送る前か後かを決定します。

注:
  1. (RAID レベル-x0 のみ) スパン・アレイのすべての論理ドライブは、 ライトバックまたはライトスルーのいずれかでなければなりません。 すなわち、スパン・アレイ中の論理ドライブのライト・キャッシュ・モードの設定は、ライトバックとライトスルーの混成とすることはできません。
  2. (フェイルオーバー環境のみ) フォールト・トレラント・コントローラー・ペアは ライトスルーで構成する必要があります。 これは、論理ドライブが「共有」で構成されているためです。詳しくは、 「IBM ServeRAID ユーザーズ・リファレンス バージョン 6.10」を参照してください。
  3. (クラスター環境のみ) 論理ドライブが「共有」で構成されている場合は、 コントローラーはライトスルーで構成する必要があります。 詳細については、「IBM ServeRAID ユーザーズ・リファレンス バージョン 6.10」を参照してください。

1. ツリーで、 (論理ドライブ) をクリックします。
2. 「ライト・キャッシュ・モードをライトバックまたはライトスルーに変更」を右クリックします。
3. ライトバックをクリックしてバッテリー・バックアップ・キャッシュをもっていない場合は、データを失うリスクがあるので、「 はい」をクリックしてユーザーの選択を確認します。
   「ライトバック」をクリックしてバッテリー・バックアップ・キャッシュがある場合は、 ServeRAID マネージャーがモードを変更します。
   「ライトスルー」をクリックすると、ServeRAID マネージャーがモードを変更します。

## 詳細

- 論理ドライブのライト・キャッシュ・モードの説明

用語集 | 目次

x-0325-SRM-00-03-JA