# RAID レベル-x0 論理ドライブの状態変更時の説明

4 台の物理ドライブで開始します。

2 台の物理ドライブを使用してアレイ A を作成し、2 台の物理ドライブを使用してアレイ B を作成します。

アレイ A および B を使用してスパン・アレイ 1 を作成します。スパン・アレイの一部として、アレイ A および B は「サブアレイ」と呼ばれます。

サブ論理ドライブがアレイ A に作成され、もう一つのサブ論理ドライブがアレイ B に作成されます。

その後、スパン・アレイ 1 内に論理ドライブを作成します。

サブアレイ A 内のサブ論理ドライブが良好状態で、サブアレイ B 内のサブ論理ドライブが良好状態の場合は、スパン・アレイ 1 内の論理ドライブは良好状態になります。

物理ドライブがサブアレイ A でフェイルすると、サブアレイ A 内のサブ論理ドライブはクリティカル状態に変わります。 サブアレイ B は良好状態のままです。スパン・アレイ 1 内の論理ドライブはクリティカル状態に変わります。

2 番目の物理ドライブがサブアレイ A でフェイルすると、サブアレイ A 内のサブ論理ドライブはオフライン状態に変わります。 サブアレイ B は良好状態のままです。 スパン・アレイ 1 内の論理ドライブはオフライン状態に変わります。

サブアレイ A 内のサブ論理ドライブがクリティカル状態で、物理ドライブがサブアレイ B でフェイルすると、サブアレイ B 内のサブ論理ドライブがクリティカル状態に変わります。 両方のサブ論理ドライブがクリティカル状態のときは、スパン・アレイ 1 内の論理ドライブはクリティカル状態のままです。

## 詳細

- スパン・アレイの作成の説明
- ウィザードでのスパン・アレイの作成
- RAID レベル-x0 の説明
- 物理ドライブの容量および使用不能容量
- 基本アレイの作成の説明

用語集 | 目次

x-1020-SRM-00-00-JA