# RAID 拡張レベル-1 の説明

RAID レベル-1 (拡張) (RAID レベル-1E) は、ミラーリングとデータ・ストライプを組み合わせています。この RAID レベルは、アレイ中のすべてのドライブを超えてデータおよびデータのコピーをストライプします。標準 RAID レベル-1 と同様に、データがミラーリングされて、論理ドライブの容量はアレイ容量の 50% です。

RAID レベル-1E には、RAID レベル-1 と類似のプロファイルがあります。このレベルは、データ冗長度および高水準パフォーマンスを提供しますが、記憶容量は減少します。しかし、RAID レベル-1E はより多くの物理ドライブを使用できます。

RAID レベル-1E では少なくとも 3 台のドライブが必要であり、これは、ファームウェアのレベルおよびストライプ単位サイズによって異なります。最大 8 または 16 台のドライブをサポートします。

次の図は RAID レベル-1E 論理ドライブの例です。

## RAID 拡張レベル-1 の例

3 台の物理ドライブで開始します。 |
この物理ドライブを使用してアレイを作成します。 |
その後、そのアレイ内に論理ドライブを作成します。 |
データはドライブを超えてストライプされ、ブロックを作成します。 * のラベルのストライプがデータ・ストライプであり、** のラベルのストライプが先行するデータ・ストライプのコピーであることに注意してください。また、ミラーリング・ストライプの各ブロックが 1 ドライブがシフトされることにも注意してください。 |

RAID レベル-1E で、物理ドライブの 1 つに障害が起こった場合は、ServeRAID コントローラーは、読み取りおよび書き込み要求を、その RAID レベル-1E アレイの残りの機能ドライブに切り替えます。

RAID レベル-1E には、以下の利点および欠点があります。

利点 | 欠点
--- | ---
100% のデータ冗長度 ハイパフォーマンス | 物理ドライブの記憶容量の 50% のみを使用可能

## 詳細

- RAID テクノロジーの説明
- ストライプ単位サイズの説明
- RAID レベルの選択
- RAID レベル-0
- RAID レベル-1
- RAID レベル-5
- RAID 拡張レベル-5
- RAID レベル-5EE
- RAID レベル-x0

用語集 | 目次

x-1047-SRM-00-04-JA