# コピー・バック・モードを使用可能/使用不可にする

注: コピー・バック・モードは、 ServeRAID-6M コントローラーおよび ServeRAID-6i コントローラーでのみサポートされています。 クラスターまたはフェイルオーバー・ペア構成ではサポートされていません。

このアクションを使用して、コピー・バック・モード設定を変更します。 この設定によって、アレイ内の障害の起きたドライブを交換した後に、 ServeRAID マネージャーが論理ドライブの元の構成を復元するかどうかが決まります。

コピー・バック・モードはデフォルトでは使用可能になっていますが、 ServeRAID ソフトウェアを前のリリースからアップグレードした場合は別です。 その場合は、コピー・バック・モードはデフォルトで使用不可になっています。

1. ツリーで、 (コントローラー) をクリックします。
2. 「コピー・バック・モードを使用可能にする」、 または「コピー・バック・モードを使用不可にする」を右クリックします。

## 詳細

- コピー・バック・モードの説明

用語集 | 目次

x-0370-SRM-00-05-JA