# 空き領域の増加

注: このアクションは、 オンボード RAID コントローラーではサポートされません。

このアクションを使用して、1 つ、2 つ、または 3 つの物理ドライブを既存のアレイに追加することができるので、アレイに別の論理ドライブを作成することができます。

アレイを作成すると、論理ドライブはそのアレイのすべての物理ドライブにまたがってストライプされます。 既存のアレイでさらに空き領域を作成するには、追加の物理ドライブを定義してアレイに追加します。 次に、ServeRAID マネージャーが論理ドライブを移行し、データは既存および新規の物理ドライブに展開されます。

注: (クラスターおよびフェイルオーバー構成のみ) 論理ドライブは、論理ドライブの移行中はフェイルオーバーしません。

1. ツリーで、(アレイ) をクリックします。
2. 「論理ドライブの移行」、「空き領域の増加」を右クリックします。構成ウィザードが「アレイの作成」ウィンドウでオープンします。
3. 物理ドライブをアレイに追加します。 完了したら「次」をクリックします。「構成のサマリー」ウィンドウがオープンされます。
4. 新しい構成をレビューして適用します。
5. 論理ドライブの移行が完了したら、新規空き領域に新規論理ドライブを 作成します。

## 詳細

- 例: 空き領域の増加
- 論理ドライブの移行の説明
- スケジュールされたタスクの説明

用語集 | 目次

x-0319-SRM-00-05-JA