# オンボード RAID コントローラー・オブジェクト

このオブジェクトを使用して、オンボード RAID コントローラーおよびそのサブオブジェクトを処理するか、そのプロパティーを表示します。

オンボード RAID コントローラーは、 ServeRAID マネージャー・ツリーに 2 つのコントローラー・オブジェクトとして表示されます。 ただし、オンボード RAID コントローラーに構成できるのは、1 つのアレイと RAID レベル-1 または RAID レベル-1E の論理ドライブのみです。 右側の画面区画のコントローラー情報に、LSI 1030 としてコントローラー・タイプがリストされます。

注:
  1. オンボード RAID コントローラーは、ServeRAID コントローラーに比べて限定された機能を提供します。
  2. ServeRAID マネージャーは、システム内で最大 4 つの LSI 1030 コントローラー・オブジェクトを表示できます。
  3. Windows の環境では、装置が LSI 1030 コントローラー・チャネルのいずれかに接続されていない限り、LSI 1030 コントローラー・オブジェクトは表示されません。 装置がただ 1 つのチャネルに接続されている場合は、コントローラー・オブジェクトが 1 つだけ表示されます。

## 可能なサブオブジェクト

- (アレイ)
- (論理 ドライブ)
- (物理 ドライブ)
- (ホット・スペア・ ドライブ)

## 警告およびエラー条件

- (警告) は、 以下の状態に対して表示されます。
  - コントローラーのオブジェクトに警告またはエラー状態がある。
- (エラー) は、 以下の状態に対して表示されます。
  - コントローラーに障害が起きた。
  - コントローラーに不正な構成がある。

## アクション

- すべての物理ドライブの識別

次のアクションを使用できるのは、始動可能 CD モードの場合だけです。

- RAID の構成
- すべてのアレイの削除
- 不在モードを使用可能または使用不可

用語集 | 目次

x-0220-SRM-00-04-JA