# エクスプレス構成およびカスタム構成の選択

注: Microsoft Windows フェイルオーバーまたはクラスター化環境で ServeRAID コントローラーを使用する予定の場合は、ServeRAID を構成する前に、ServeRAID 資料 を検討してください。

構成ウィザードでは、2 つのパスから選択して ServeRAID サブシステムを構成できます。

- 高速で簡単なパスを提供し、ユーザーの ServeRAID コントローラーを自動的に構成するには、「エクスプレス構成」をクリックします。このパスは、ユーザーのシステムで使用できる作動可能物理ドライブの数と容量に基づいて、最も有効な ServeRAID 構成を作成します。同じ容量の作動可能ドライブが 4 つ以上使用可能である場合は、これを選択するとホット・スペア・ドライブも定義されます。

  エクスプレス構成は、以下の処理を行います。

  - 同サイズの物理ドライブをグループ化してアレイを作成します。
  - アレイごとに、最大 2 テラバイト (TB) の論理ドライブを 1 つ作成します。
  - 次のように、アレイ内の物理ドライブの数に基づいて RAID レベルを割り当てます。
    - 1 台の物理ドライブをもつアレイは RAID レベル-0 が割り当てられます。
    - 2 台の物理ドライブをもつアレイは RAID レベル-1 が割り当てられます。
    - 3 台以上の物理ドライブをもつアレイは RAID レベル-5 が割り当てられます。

      注: 物理ドライブのサイズが 2TB を超える場合は、サイズが 2 TB 未満になるまでエクスプレス構成によってドライブが削除されます。 残ったドライブを使用して、別のアレイが作成されます。

  - コントローラーにホット・スペア・ドライブを指定します。1 つまたは複数のアレイに 4 台以上の物理ドライブがある場合、それらのアレイから最大のサイズのドライブがホット・スペア・ドライブを指定します。

  注: 「エクスプレス構成」をクリックする場合は、ServeRAID マネージャーが構成を適用する前に、その構成を検討して承認することになります。構成を変更する必要があれば、構成のサマリーから行うことができます。

- ServeRAID コントローラーを手動で構成できるパスを使用する場合は、「カスタム構成」をクリックします。このパスを選択して、以下のいずれかを行ってください。
  - コントローラーを手動で構成します。
  - 論理ドライブに RAID レベル-1E、RAID レベル-5E、RAID レベル-5EE、または RAID レベル-x0 を割り当てます。
  - アレイごとに複数の論理ドライブを作成します。
  カスタム・パスを使用すると、以下のことが可能です。
  - ホット・スペア・ドライブとして使用する各アレイに組み込む物理ドライブを選択します。
  - 各アレイの論理ドライブの数、サイズ、および RAID レベルを定義します。
  - 構成のサマリーをレビューします。

新規論理ドライブを初期化するには、「新規論理ドライブを自動で初期化」をクリックします。 論理ドライブを初期化すると、ドライブ上の最初の 1024 セクターが消去され、ドライブ上に前に保管されたデータをアクセスすることができません。自動初期化を選択しない場合は、ドライブを後で初期化できます。

次に進む準備ができたら「次へ」をクリックします。

## 詳細

- ストライプ単位サイズの説明
- 論理ドライブの初期化

用語集 | 目次

x-0700-SRM-00-04-JA