# RAID の構成およびアレイの作成

注: このアクションは、 始動可能 CD モードのオンボード RAID コントローラーでのみサポートされます。

構成ウィザードを使用して、各 ServeRAID コントローラーに最大 8 つのアレイおよび最大 8 つの論理ドライブを作成できます。構成ウィザードには、「エクスプレス」および「カスタム」の 2 つの構成オプションがあります。 「エクスプレス」構成は、ServeRAID コントローラーを自動的に構成します。 「カスタム」構成を使用すると、コントローラーを手動で構成できます。 RAID レベル-1E、RAID レベル-5E、RAID レベル-5EE、または RAID レベル-x0 を使用する場合は、「カスタム」構成を使用する必要があります。

注: Microsoft Windows フェイルオーバーまたはクラスター化環境で ServeRAID コントローラーを使用する予定の場合は、ServeRAID を構成する前に、ServeRAID 資料 を検討してください。

1. ツリーで、 (コントローラー) または (アレイ) をクリックします。

   注: オンボード RAID コントローラーは、ServeRAID マネージャー・ツリーに 2 つのコントローラー・オブジェクトとして表示されます。 ただし、オンボード RAID コントローラーに構成できるのは、1 つのアレイと RAID レベル-1 または RAID レベル-1E の論理ドライブのみです。

2. 「RAID の構成」を右クリックします。構成ウィザードがオープンされます。
3. 「エクスプレス構成」または「カスタム構成」のいずれかをクリックします。

   注: 「エクスプレス構成」をクリックすると、ServeRAID マネージャーが構成を適用する前に、その構成を検討して承認することになります。

4. 「新規論理ドライブを自動で初期化」をクリックします。論理ドライブを初期化すると、ドライブ上の最初の 1024 セクターが消去され、ドライブ上に前に保管されたデータをアクセスすることができません。
   注: 自動初期化を選択しない場合は、ドライブを後で初期化できます。
5. アレイおよびホット・スペア・ドライブを作成します。
6. スパン・アレイが必要であれば、スパン・アレイを作成します。
7. 論理ドライブを作成します。
8. 構成のサマリーをレビューして構成を適用します。

## 詳細

- ServeRAID コントローラーの構成 : 基本ステップ
- 論理ドライブの初期化

用語集 | 目次

x-0303-SRM-00-04-JA