# 論理ドライブの同期の説明

論理ドライブの同期の目的は、選択したドライブ上のパリティー・データを計算および書き込むことです。論理ドライブを同期することにより、論理ドライブのデータ冗長度が正しいことを検査します。

注: コントローラー情報画面区画を表示することにより、 ユーザーのコントローラー・ファームウェアが自動同期およびデータ・スクラブをサポートするかどうかを判別できます。 この情報画面区画は、これらの機能が使用可能か、使用不可かを報告します。

## 自動同期の使用

論理ドライブが自動同期をサポートするコントローラーに付加されている場合は、 ServeRAID マネージャーはすべての新規 RAID レベル-5、5E、5EE、および 50 論理ドライブを自動的に同期します。 これらの論理ドライブは、データを保管する前に同期させる必要があります。 自動同期によって、パリティー・データを正確に計算できるようにします。 データの保管を開始するときのパリティーの更新には、正確なパリティーが必要です。

RAID レベル-1、1E、10、および 1E0 論理ドライブはパリティー・データを使用しないため、 自動同期しません。

自動同期中に、ServeRAID マネージャーはステータス・バーに進行状況を 表示します。自動同期中にコントローラー上の他のアクションを実行することができます。 また、自動同期中にサーバーをオフにすることもでき、再度サーバーをオンにするとオフになっていた自動同期が ファームウェアにより続行されます。

## 手動同期の使用

自動同期をサポートしていないコントローラーに付加された論理ドライブを作成するときは、 データを保存する前に論理ドライブを手動で同期する必要があることを説明する 警告イベントをイベント・ビューアーに受け取ります。 「論理ドライブの同期」を使用して論理ドライブを手動で同期します。 新規 RAID レベル-5 論理ドライブは作成後に同期する必要があります。

手動同期は時間がかかる操作です。手動同期が完了するまで、 コントローラー上の他のアクションを実行することはできません。 論理ドライブは即時に同期させることも、 また後日の時刻にスケジュールすることもできます。 繰り返しタスクとして同期をスケジュールすることもできます。 繰り返し同期タスクは、 最初の開始時刻から開始され、 指定された間隔に従い、各日、各週、または各月の同じ時刻に定期的に実行されます。 手動同期が完了するまで、サーバーをオフにしないでください。ServeRAID マネージャーは、 ステータス・バーに進行状況を表示します。

## 手動同期の代わりにデータ・スクラブを使用

データ・スクラブは、自動バックグラウンド同期プロセスです。次のようにして、 データ・スクラブはデータを「フレッシュ」に保ちます。

- (RAID レベル-5、5E、5EE、または 50 の場合) データの読み取りおよびデータ・パリティーの再書き込み。
- (RAID レベル-1、1E、10、1E0 の場合) データの読み取りおよびミラー・データの再書き込み。

データ・スクラブが使用不可になっているか、コントローラーのファームウェアがデータ・スクラブを サポートしない場合は、論理ドライブを毎週手動で同期させることを 検討してみてください。これはドライブ上のデータを変更しません。

注: コントローラーでデータ・スクラブが 使用不可になっている場合は、データ・スクラブを使用可能にできますが、 ServeRAID マネージャーを通じてはできません。その代わりに、IPSSEND コマンド・ライン・プログラムを使用してください。このプログラムは装置オプションに添付されており、 IBM ServeRAID サポート CD に入っています。. 詳細については、「 IBM ServeRAID ユーザーズ・リファレンス バージョン 6.10」を参照してください。

## 詳細

- 論理ドライブの同期 (アクション)
- スケジュールされたタスクの説明
- タスク・マネージャーの使用

用語集 | 目次

x-1062-SRM-00-05-JA