# オンボード RAID コントローラー・サブシステム用のアレイおよびホット・スペア・ドライブの作成

アレイを作成するには、以下の手順を完了してください。

1. 右側の画面区画にある「アレイ」タブをクリックします。

   次に、作動可能ドライブのリストからアレイに移動したいドライブを選択します。 |

2. >> (選択したドライブを追加) をクリックして、アレイにドライブを追加します。
3. ホット・スペア・ドライブを構成するには、以下の手順を完了してください。
   1. 「スペア」タブをクリックします。
   2. ホット・スペア・ドライブに指定したい物理ドライブを選択してから、 >> (選択したドライブを追加) をクリックします。
4. 「次へ」をクリックします。「構成のサマリー」ウィンドウがオープンされます。

「エクスプレスおよびカスタム構成」ウィンドウに戻るには、 「戻る」をクリックします。
構成ウィザードを終了するには、「キャンセル」をクリックします。

## 詳細

- 基本アレイの作成の説明

用語集 | 目次

x-0737-SRM-00-03-JA