# 無効ドライブの手動による再構築

アレイ内の物理ドライブが無効になったときには、このアクションを使用して、 クリティカル論理ドライブを再構築します。 通常、ServeRAID コントローラーは、 アレイの一部であるドライブの除去および再挿入を検出したときに、論理ドライブを再構築します。 ディスク・ドライブを物理的に除去したり交換したりせずに直接再構築を開始させるには、この操作をお使いください。

注: ServeRAID コントローラーは、 RAID レベル-1、レベル-1E、レベル-5、レベル-5E、レベル-5EE、レベル-10、レベル-1E0、 およびレベル-50 の論理ドライブを再構築することができます。しかし、 RAID レベル-0 の論理ドライブは、RAID レベル-0 が冗長ではないため再構築できません。

無効ドライブを手動で再構築するには、以下の手順に従ってください。

1. ツリーで、 (無効物理ドライブ) をクリックします。
2. 「ドライブの再構築」を右クリックします。
3. 「はい」をクリックして確認します。
   注 : 再構築操作時に、無効ドライブは再構築状態になりますが、論理ドライブは再構築操作が完了するまでクリティカルのままです。

## 詳細

- 無効ドライブの再構築 (概念)
- 無効ドライブからの回復

用語集 | 目次

x-0371-SRM-00-05-JA