# コントローラー [番号]、チャネル [番号]、SCSI ID [番号] でドライブが無効になっています。

## 説明:

次のいずれかが起こっています。

- ユーザーが指定した物理ドライブを除去または再配置しました。
- コントローラーが不在モードで構成されている可能性があります。RAID 構成に対する変更は不在モードに自動的に受け入れられます。
- 物理ドライブとコントローラーの間の通信にエラーがありました。

注: (クラスターおよびフェイルオーバー環境のみ) 論理ドライブを別の ServeRAID コントローラーに移動すると、これらの項目は正常になる場合があります。

## 処置:

1. 外部格納装置および接続に電源が入っていることを確認してください。
2. ケーブルが適切に設置されていることを確認してください。
3. 以下の場所に損傷、湾曲、または押しピンがないか確認します。
   - 終端 (バックプレーン以外のシステム)
   - バックプレーン
   - 物理ドライブ (複数)
   - コントローラー

接続の問題を識別できない場合に、部品の交換順序は以下のとおりです。

1. 終端 (バックプレーン以外のシステム)
2. ケーブル
3. 物理ドライブ (複数)
4. バックプレーン
5. コントローラー

物理ドライブまたはコントローラーを交換する前に、最新のファームウェア (マイクロコード) で更新されていて、それでも障害が起きていることを確認してください。
注: 同じ期間に複数の物理ドライブが無効としてマークされた場合は、ケーブルおよびバックプレーンをチェックしてください。

用語集|目次

x-0189-SRM-00-00-JA