# RAID レベルの変更

注: このアクションは、 オンボード RAID コントローラーではサポートされません。

現在定義されている論理ドライブの RAID レベルを変更することができます。「RAID レベルの変更」を使用するには、 アレイ内部のすべての論理ドライブが同じ RAID レベルでなければなりません。

注:
  1. 論理ドライブが RAID レベル-00、 10、 1E0、または 50 である場合は、論理ドライブを異なる RAID レベルに変更することはできません。 論理ドライブが RAID レベル-0、 1、 1E、 5、または 5E である場合は、論理ドライブを RAID レベル-00、 10、 1E0、または 50 に変更することはできません。
  2. (クラスターおよびフェイルオーバー構成のみ) 論理ドライブは、論理ドライブの移行中はフェイルオーバーしません。

1. ツリーで、 (アレイ) をクリックします。
2. 「論理ドライブの移行」、 該当する「RAID レベルの変更」を右クリックします。

   注: 物理ドライブの 最大数 (ストライプ単位サイズに基づく) がすでにアレイに入っている場合は、 以下のアクションは使用できません。

   - RAID レベルを RAID 0 から RAID 5 に変更
   - RAID レベルを RAID 1 から RAID 5 に変更
3. 以下のいずれかをクリックした場合、
   - RAID レベルを RAID 0 から RAID 5 に変更
   - RAID レベルを RAID 1 から RAID 5 に変更
   構成ウィザードが「アレイの作成」ウィンドウでオープンします。アレイに物理ドライブを追加してから、 新規構成をレビューして適用します。

   「RAID レベルを RAID 5 から RAID 0 に変更」をクリックした場合、 構成ウィザードは自動的に物理ドライブを削除し、 「構成のサマリー」ウィンドウがオープンします。新しい構成をレビューして適用します。

   「RAID レベルを RAID 5E から RAID 5 に変更」をクリックした場合、 構成ウィザードは物理ドライブを追加または除去しません。代わりに、 構成ウィザードはスペア・スペースを空き領域に変更します。この空き領域を使用して新規論理ドライブを作成します。

## 詳細

- RAID レベルの変更時に考慮する点

用語集|目次

x-0306-SRM-00-02-JA