# 物理ドライブでの ライト・キャッシュ・モードの変更

このアクションを使用して、作動可能物理ドライブのライト・キャッシュ・モード設定を変更します。 ライト・キャッシュ・モードは、物理ドライブがデータを保存するのがコントローラーに確認を送る前か後かを決定します。

注: (オンボード RAID コントローラー のみ) アレイを作成するときは、2 つの物理ドライブのライト・キャッシュ・モード設定を同じにする必要があります。 デフォルト設定はライトスルーです。 ライト・キャッシュ・モードをライトバックに設定するには、アレイ内のすべての物理ドライブのライト・キャッシュ・モードを変更する必要があります。

警告: ライトバック設定を使用中に電源異常が起こると、データを失う可能性があります。 物理ドライブ上でライトバック設定を使用するかどうかは、注意深く考慮してください。 システムを使用する方法によっては、ライトバック設定は適しません。

1. ツリーで、 (作動可能物理ドライブ) をクリックします。
2. 「ライト・キャッシュ・モードをライトバックまたはライトスルーに変更」を右クリックします。
3. 確認するには「はい」をクリックします。

## 詳細

- 物理ドライブのライト・キャッシュ・モードの説明

用語集|目次

x-0359-SRM-00-02-JA