# ホット・スペア・ドライブまたはスタンバイ・ホット・スペア・ドライブの作成の選択

ホット・スペア・ドライブおよびスタンバイ・ホット・スペア・ドライブは、RAID 構成に追加保護を提供します。 物理ドライブが RAID レベル-0 および -00 以外の構成でフェイルした場合、ホット・スペア・ドライブにフェイルした物理ドライブを自動的に交換できます。 続いて、論理ドライブを自動的に再構築できます。

注: ホット・スペア・ドライブは RAID レベル-0 または -00 では使用できません。

ホット・スペア・ドライブは、ServeRAID コントローラーを初めて構成するときに構成ウィザードで作成することができます。 ただし、そのときにホット・スペア・ドライブを作成するように選択しなかった場合は、後で作成できます。

## 詳細

- ホット・スペア・ドライブの作成 (アクション)
- スタンバイ・ホット・スペア・ドライブの作成 (アクション)
- ホット・スペアまたはスタンバイ・ホット・スペア・ドライブを使用できる RAID レベル

用語集|目次

x-1017-SRM-00-00-JA