# 論理ドライブの同期

注: このアクションは、オンボード RAID コントローラーではサポートされません。

コントローラーで自動同期がサポートされていない場合は、このアクションを使用して、新規 RAID レベル-5、5E、および 50 論理ドライブを作成後に手動で同期させる必要があります。

データ・スクラブが使用不可になっているか、コントローラーのファームウェアがデータ・スクラブをサポートしない場合は、このアクションを使用して論理ドライブを毎週手動で同期させることを検討してみてください。

手動同期は時間がかかる操作です。手動同期が完了するまで、コントローラー上の他のアクションを実行することはできません。 手動同期が完了するまで、サーバーをオフにしないでください。

論理ドライブを同期するには、次のようにしてください。

1. ツリーで、 (論理ドライブ) をクリックします。
2. 「論理ドライブの同期」を右クリックします。
3. 確認するには「はい」をクリックします。ServeRAID マネージャーは、ステータス・バーに進行状況を表示します。

## 詳細

- 論理ドライブの同期の説明

用語集|目次

x-0354-SRM-00-02-JA