# 物理ドライブのライト・キャッシュ・モードの説明

ライト・キャッシュ・モードのオプションを使用する時には、使用可能な 2 つの設定から選択できます。

## ライトバック

ライトバック設定では、コントローラーは保管のために物理ドライブにデータを送信します。その後、物理ドライブはデータを実際に保存する前にコントローラーに確認を送信します。これを行うとパフォーマンスは上がりますが、エレメントのリスクも含まれます。

重要:
  1. ライトバック設定を使用していて電源異常が起こった場合は、データが失われる可能性があります。物理ドライブ上でライトバックを使用可能にするかどうかは、慎重に考慮してください。システムの使用方法によっては、ライトバックは適さないことがあります。
  2. この機能をライトバックに設定した場合は、最後の操作の後、少なくとも 10 秒間待ってからシステムをオフにしてください。このような手順に従わないと、データが失われる結果となる場合があります。

## ライトスルー

ライトスルー設定では、コントローラーは保管のために物理ドライブにデータを送信します。 その後、物理ドライブはデータを保存してから、コントローラーに確認を送信します。ライトスルーを使用するとパフォーマンスは下がりますが、データを失うリスクがありません。

## 詳細

- 物理ドライブでのライト・キャッシュ・モードの変更 (アクション)
- システムのファイン・チューニング

用語集|目次

x-1071-SRM-00-00-JA