# 物理ドライブの容量および使用不能容量の説明

物理ドライブの容量はアレイを作成する方法に影響します。アレイのドライブはそれぞれ異なった容量のものとすることができます (たとえば、1 GB または 2 GB など) が、ServeRAID コントローラーはそれらがすべて最小の物理ドライブの容量であるかのように取り扱います。

たとえば、アレイ中の 3 台の 1 GB ドライブと 1 台の 2 GB ドライブをグループにする場合は、アレイの合計容量は 1 GB の 4 倍、または 4 GB となり、実際に使用可能な 5 GB ではありません。 2 GB ドライブの残りのスペースは使用不能容量です。

逆に、大きなドライブのアレイに小さいドライブを追加する場合 (1 GB のドライブを 3 台の 2 GB ドライブを含むグループに追加する、など) には、そのアレイの合計容量は 4 GB となり、実際に使用可能な 7 GB ではありません。したがって、アレイを作成する最適な方法は、同じ容量をもつ物理ドライブを使用する方法です。

また、ホット・スペア・ドライブは、少なくとも、アレイ中の最小のドライブと同じでなければなりません。

## 詳細

- 例: 使用可能および使用不能容量
- 例: 合計ディスク容量
- 基本アレイの作成の説明

用語集|目次

x-1009-SRM-00-00-JA