# オンボード RAID コントローラー

オンボード RAID コントローラー (LSI 1030 など) は、一部の IBM xSeries サーバーの標準機構です。 このコントローラーは、限定された RAID 機能を持ちます。 オンボード RAID コントローラーでは、ServeRAID マネージャーを使用して以下を行うことができます。

- 2 つの物理ドライブを 1 つの論理ドライブに構成して、RAID レベル-1 に割り当てる。
- 作動可能物理ドライブをホット・スペア・ドライブとして構成する。
- 物理ドライブを PFA エラー 用にモニターする。
- ドライブ状況ライトを障害のある物理ドライブまたは PFA エラー用に設定する。

オンボード RAID コントローラーは、 ServeRAID マネージャー・ツリーに 2 つのコントローラー・オブジェクトとして表示されます。 ただし、オンボード RAID コントローラーに構成できるのは、1 つのアレイと RAID レベル-1 論理ドライブのみです。 右側の画面区画のコントローラー情報に、LSI 1030 としてコントローラー・タイプがリストされます。

重要: ServeRAID コントローラーを サーバーにインストールする選択をした場合、 オンボード RAID コントローラーに構成したアレイからのデータを ServeRAID コントローラーに構成したアレイへ移行できません。

オンボード RAID コントローラーの追加情報については、 IBM xSeries サーバーに付属のインストール手順および CD を参照してください。

## 詳細

- RAID レベル-1 の説明
- ホット・スペア・ドライブまたはスタンバイ・ホット・スペア・ドライブの作成の選択
- ServeRAID ソフトウェア機能

用語集 | 目次

x-1087-SRM-00-04-JA