# スパン・アレイの作成

アレイに RAID レベル-x0 を割り当てる場合は、スパン・アレイを作成する必要があります。

注: スパン・アレイは、IBM ServeRAID-4 Ultra160、ServeRAID-5i Ultra320、および ServeRAID-6M Ultra320 の各 SCSI コントローラーによってのみサポートされます。

1 つまたは複数の同一のスパン・アレイを作成するには、以下の手順を完了してください。

1. アレイのリスト内で、スパン・アレイに追加したいアレイをクリックします。
2. >> (選択したアレイを追加) をクリックして、スパン・アレイにアレイを追加します。 >> (すべてのアレイを追加) をクリックして、すべてのアレイをスパン・アレイに移動することができます。
3. 追加スパン・アレイを作成するには、右側の画面区画の「新規スパン・アレイ」タブをクリックします。
   次に、ステップ 1 および 2 を繰り返します。
4. 「次へ」をクリックします。「論理ドライブを作成」ウィンドウがオープンします。

「アレイの作成」ウィンドウに戻るには、「戻る」をクリックします。
構成ウィザードを終了するには、「キャンセル」をクリックします。

## 詳細

- RAID レベル-x0 の説明
- スパン・アレイの作成の説明

用語集|目次

x-0702-SRM-00-04-JA