# アクティブ・コントローラーからパッシブ・コントローラーへのフェイル

注:このアクションは、以下の使用時にはサポートされません。

1. オンボード RAID コントローラー
2. ServeRAID-5i コントローラー

以下の目的で、アクティブからパッシブ・コントローラーに強制的にフェイルオーバーさせるには、このアクションを使用してください:

- フェイルオーバー構成をテストするため。
- ServeRAID を介してデータをアクセスする際に問題がある場合は、その問題を修正できるかどうかを調べるためにフェイルオーバーを試みます。

注:
  1. このアクションが使用可能であるのは、クラスターが使用可能である場合だけです。
  2. フェイルオーバーは障害が起きたコントローラーだけを検出します。

1. ツリーで、 (コントローラー) をクリックします。
2. 「コントローラーをアクティブからパッシブにフェイル」を右クリックします。
3. 「はい」をクリックして、フェイルオーバーを確認します。

用語集|目次

x-0318-SRM-00-03-JA