# アレイの容量による RAID レベルの選択

次のようなアレイのとき ... | RAID レベル ...
アレイ中に 1 つまたは複数の物理ドライブがあります。 注: アレイに含まれている物理ドライブが 1 つだけの場合は、 これが唯一の選択項目です。 どの論理ドライブでも、RAID レベル-0 を選択することができます。 | RAID レベル-0
2 台の物理ドライブです。2 台の物理ドライブのデフォルトは、RAID レベル-1 です。 | RAID レベル-1
3 台以上の物理ドライブです。 | RAID レベル-1E
3 台以上の物理ドライブです。 | RAID レベル-5
4 台以上の物理ドライブです。 | RAID レベル-5E
4 台以上の物理ドライブです。 | RAID レベル-5EE
2 台以上の物理ドライブです。 | RAID レベル-00
4 台以上の物理ドライブです。 | RAID レベル-10
6 台以上の物理ドライブです。 | RAID レベル-1E0
6 台以上の物理ドライブです。 | RAID レベル-50

注: 「RAID レベルの変更」を使用する予定の場合は、 アレイのすべての論理ドライブに対して同じ RAID レベルを割り当てる必要があります。

## 詳細

- RAID レベルの選択およびパフォーマンス・チューニング

用語集|目次

x-1051-SRM-00-04-JA