# BIOS 互換マッピングの変更

注:
  1. このアクションは、始動可能 CD モードでのみサポートされます。
  2. このアクションは、オンボード RAID コントローラーではサポートされません。

このアクションを使用して、BIOS 互換マッピングを変更します。「拡張」は 8 GB 拡張を、「限定」は 2 GB 限定を意味します。

ServeRAID コントローラーでは、PCI RAID アダプターまたはストリーミング RAID アダプター/A 構成からドライブを移行することができます。「BIOS 互換マッピングの変更」を使用して、2 GB または 8 GB マッピングのいずれかを選択することにより、これらの古いドライブ構成との互換性を ServeRAID コントローラーに設定することができます。デフォルトは 8 GB です。

1. ツリーで、 (コントローラー) をクリックします。
2. 「BIOS 互換マッピングの変更」を右クリックします。 「拡張」または「限定」をクリックします。
3. 「はい」をクリックして、設定を確認します。

用語集|目次

x-0302-SRM-00-02-JA