# コントローラー [番号] の論理ドライブ [番号] で FlashCopy が失敗しました。

## 説明:

ハードウェア・エラーが起こったために、FlashCopy が失敗しました。 指定された論理ドライブはオフラインの可能性があります。

## 処置:

ソースの論理ドライブがオフラインである場合は、障害のある物理ドライブを交換して、テープ・バックアップからデータを復元してください。ターゲットの論理ドライブがオフラインである場合は、障害のある物理ドライブを交換してください。FlashCopy は、ソースまたはターゲットの論理ドライブがオフラインのときには機能しません。

ソースまたはターゲットの論理ドライブがオフラインではない場合は、以下の手順を完了してください。

1. コントローラー、ケーブル、および物理ドライブが正しく設置されていることを確認してください。
2. 物理ドライブの電源が入っていることを確認してください。
3. コマンドをやり直してください。
4. それでもコマンドが失敗する場合は、サーバーを再始動してコマンドをやり直してください。

5. 問題が続いて起こる場合は、IBM 技術員に連絡してください。

用語集|目次

x-0055-SRM-00-03-JA