# IBM ServeRAID-3 ハードウェア機能

以下の表に、IBM ServeRAID-3 コントローラーのハードウェア機能をリストします。

機能 | ServeRAID-3HB | ServeRAID-3H | ServeRAID-3L
--- | --- | --- | ---
アレイ (最大) | 8 | 8 | 8
バッテリー・バックアップ・キャッシュ | はい | オプション | いいえ
キャッシュ・メモリー | 32 MB | 32 MB | 4 MB
ハード・ディスク (最大) | 45 | 45 | 15
論理ドライブ (最大) | 8 | 8 | 8
マイクロプロセッサー | 40 MHz | 40 MHz | 25 MHz
SCSI チャネル | 3 | 3 | 1
SCSI 転送速度 (最大) | 80 MB/秒 | 80 MB/秒 | 80 MB/秒
サポートされる RAID レベル | 0、1、5、拡張-1 (1E)、および拡張-5 (5E) | 0、1、5、拡張-1 (1E)、および拡張-5 (5E) | 0、1、5、拡張-1 (1E)、および拡張-5 (5E)
システム PCI データ・バス | 64 ビット | 64 ビット | 32 ビット

用語集|目次

x-1092-SRM-00-03-JA