# ServeRAID コントローラーのホット・リプレースの手順

リモートでモニターしているサーバー内の ServeRAID コントローラーをホット・リプレースする場合は、 この手順を印刷してサーバーで作業中に参照できるようにしてください。

1. ServeRAID のおよび IBM サーバー付属の説明書の安全に関する情報をよく読んでください。
2. ServeRAID コントローラーから SCSI ケーブルを取り外してください。
3. ロック・ハンドルを開けてラッチを上げてください。
4. サーバーの PCI スロットからコントローラーを取り外してください。
5. 交換するコントローラーを PCI スロットに挿入してください。
6. ラッチを下げてロック・ハンドルを閉じてください。
7. 交換したコントローラーに SCSI ケーブルを接続してください。

## 詳細

- ServeRAID コントローラーの交換 (アクション)
- アクティブ PCI 機能の使用

用語集|目次

x-1028-SRM-00-00-JA