# 例: エクスプレス構成

ユーザーのサーバーに次が含まれている場合:

- 1 台の 1024 MB 作動可能ドライブ、
- 2 台の 2150 MB 作動可能ドライブ、
- および 4 台の 4300 MB 作動可能ドライブ

エクスプレス構成は次の通り 3 つのアレイおよび 1 台のホット・スペア・ドライブを作成します。

アレイ A: このアレイの合計容量は 1024 MB (1 x 1024 MB) であり、これには、1 台の 1024 MB RAID レベル-0 論理ドライブが含まれています。

アレイ B このアレイの合計容量は 4300 MB (2 x 2150 MB) であり、これには、1 台の 2150 MB RAID レベル-1 論理ドライブが含まれています。

アレイ C このアレイの合計容量は 12900 MB (3 x 4300 MB) であり、これには、1 台の 8600 MB RAID レベル-5 論理ドライブが含まれています。

ホット・スペア: エクスプレス構成は 4 台の 4300 MB ドライブの 1 台をホット・スペア・ドライブとして定義します。

注:
  1. 同じ容量の作動可能ドライブが 4 台以上ある場合は、エクスプレス構成は 3 台のドライブを (アレイ C の) 1 アレイとしてグループにして、1 台のドライブをホット・スペアとして定義します。
  2. ホット・スペア・ドライブは、交換する予定のドライブの容量と等しいか、それ以上のものでなければなりません。 この構成では、4300 MB ドライブはアレイ B またはアレイ C の障害のドライブと交換することができます。 アレイ A は冗長でないので、ホット・スペア・ドライブは使用されません。

## 詳細

- ウィザードでのエクスプレス構成およびカスタム構成の選択
- RAID の構成およびアレイの作成 (アクション)

用語集|目次

x-1022-SRM-00-00-JA