# 最適化先読みキャッシュ・モードの説明

ServeRAID コントローラーは、ストライプ単位サイズと等しい増分で、あるいは システム入出力要求サイズと等しい増分のいずれかで、ディスクからそのローカル・キャッシュにデータを転送するかを継続して再評価します。

ServeRAID-4 コントローラーおよび ServeRAID-3HB コントローラーは、標準で最適化先読みモードになっています。 ServeRAID-3H、および -3L コントローラーは、新規の ServeRAID ファームウェア (バージョン 3.50 以上) を使用して、最適化先読みキャッシュ・モードをインプリメントする必要があります。 ServeRAID-3H および -3L コントローラーの新規のファームウェアを ダウンロード してインストールすることができます。

最適化先読みモード用のコントローラーおよびファームウェアがインストールされている場合は、ServeRAID マネージャーはコントローラー情報画面区画上に「最適化」を報告します。 そうでない場合は、この画面区画には、「使用可能」または「使用不可」のいずれかが示されます。

注: この新規のファームウェアでは、最適化先読みモード以外のものは ServeRAID マネージャーではもう使用できません。 最適化先読みは上書きすることができますが、ServeRAID マネージャーを介してではありません。 その代わりに、IPSSEND コマンド・ライン・プログラムを使用してください。 このプログラムは装置オプションに添付されており、 IBM ServeRAID サポート CD に入っています。 詳細については、「IBM ServeRAID ユーザーズ・リファレンス バージョン 6.00 」を参照してください。

用語集|目次

x-1003-SRM-00-03-JA