# ServeRAID および LED 点滅状態

こはく色の LED は、バックプレーン (内蔵物理ドライブの場合) または格納装置 (外付け物理ドライブの場合) によって制御されます。ServeRAID コントローラーは、バックプレーンまたは格納装置プロセッサーにコマンドを送信して、LED 用の論理状態を設定し、サブシステムは、その LED 状態を以下の点滅状態に変換します。

ServeRAID ドライブ状態 | ドライブ・スロット状態 | こはく色の LED の点滅状態
無効 | 装置に障害があります | オン
再構築 | 装置が再構築中です | ゆっくり点滅
識別 | 装置の識別 | 速い点滅
その他 | エラーなし | オフ

緑色の LED は、物理ドライブ用の活動インディケーターであり、物理ドライブによって制御されます。

## 詳細

- ドライブの識別 (アクション)
- ユーザー・システムを処理する識別の使用

用語集|目次

x-1094-SRM-00-03-JA