# 不在モードの説明

不在モードは、システムの開始時の ServeRAID 開始コード (すなわち、BIOS) での失敗の処理方法を変更する設定です。開始時に起こりうる失敗の例は次の通りです。

- BIOS がコントローラーと通信できない。
- 物理ドライブの状態が変更された。
- 論理ドライブの状態が変更された。

不在モードは「使用不可」または「使用可能」のいずれかに設定することができます。デフォルトは「使用不可」です。

不在モードが使用不可で、BIOS が障害を検出すると、システムは回復オプション画面のままとなって、ユーザーの応答を待機します。

不在モードが使用可能で、BIOS が障害を検出すると、システムは、ユーザーがその回復オプション画面に応答するのを 30 秒間待ちます。ユーザーが応答しないと、BIOS はリストの最初の回復オプションを自動的に選択して、システム開始処理を続行します。このモードは、ユーザーがシステム開始時に不在のリモート・システムでは便利です。

不在モードを使用可能にするかどうかについては、慎重に検討してください。システムの使用目的によっては、不在モードが適していないことがあります。

たとえば、Netfinity EXP15 などの複数の物理ドライブの格納装置を含むシステムについて検討してみましょう。 システムの開始時にその格納装置がオフになると、BIOS は障害を報告します。 不在モードが使用可能な場合は、BIOS はその構成を変更する回復オプションを受諾します。 その格納装置をオンにしてシステムを再始動すると、その構成はもう正しいものではなくなり、システムは当初構成したように作動しません。

ServeRAID マネージャーによって不在モードを変更できるのは、始動可能 CD モードの場合だけです。

注: クラスター用にユーザー・システムを構成している場合は、不在モードを使用可能にする必要があります。ServeRAID マネージャーを使用してクラスター用のユーザー・システムを使用可能にする場合は、ServeRAID マネージャーは自動的に不在モードを使用可能にします。

## 詳細

- 不在モードを使用可能/使用不可 (アクション)
- クラスターでのコントローラーの構成 (アクション)
- クラスター環境での ServeRAID の使用

用語集|目次

x-1064-SRM-00-03-JA