# ユーザー・システムを処理する識別の使用

ツリー・オブジェクトで「識別」をクリックすると、 ServeRAID マネージャーは選択されたツリー・オブジェクトと関連したハードウェア・ライトを点滅させます。

ツリーで何をクリックしたかに応じて、以下を識別することができます。

- ドライブ
- すべてのドライブ
- ドライブのチャネル
- 論理ドライブ
- すべての論理ドライブ
- アレイ
- スパン・アレイ
- すべてのアレイ

1 度に選択できるのは 1 つだけです。メッセージ・ウィンドウで「OK」をクリックするまで、ハードウェアは点滅を継続します。

識別を行えるのは、 SAF-TE プロセッサーおよび該当するファームウェアがあるコントローラーだけです。このプロセッサーは SCSI ID を使用し、 そのため以下のようにツリーに表示されます。

格納装置

ドライブ・ライトまたはドライブ・ライトのシリーズが点滅しない場合は、これはサブシステムのすべてまたは一部が SAF-TE プロセッサーによって制御されていないためです。

たとえば、 SCSI チャネル 1 には SAF-TE プロセッサーがあり、 SCSI チャネル 3 にはなく、すべての物理ドライブを識別するように選択している場合は、SCSI チャネル 1 だけが点滅します。

識別は特に格納装置 (Netfinity EXP15 など) に役立ちます。識別を使用して、格納装置から引き出す前に、処理する必要がある格納装置のドライブを明らかにすることができます。

SAF-TE プロセッサーが表示され、コントローラーがドライブ識別をサポートする場合は、 以下を実行することによりコンポーネントを識別することができます。

右クリック | 識別対象
コントローラー | コントローラー上のすべての物理ドライブ
アレイ | すべてのアレイのすべての物理ドライブ
論理ドライブ | すべての論理ドライブのすべての物理ドライブ
物理ドライブ | すべての物理ドライブ
ホット・スペア・ドライブ | すべてのホット・スペア・ドライブ
アレイ [番号] | 選択したアレイのすべての物理ドライブ
スパン・アレイ [番号] | 選択したスパン・アレイのすべての物理ドライブ
論理ドライブ [番号] | 選択した論理ドライブのすべての物理ドライブ
アレイ [number] 内の論理ドライブ | 選択した論理ドライブのすべての物理ドライブ
スパン・アレイ [番号] 内の論理ドライブ | 選択した論理ドライブのすべての物理ドライブ
物理ドライブ [番号] | 選択した物理ドライブ。
アレイ [番号] 内の物理ドライブ | 選択したアレイのすべての物理ドライブ
スパン・アレイ [番号] 内の物理ドライブ | 選択したアレイのすべての物理ドライブ
チャネル [番号] | 選択したチャネル上のすべての物理ドライブ

## 詳細

- ドライブの識別 (アクション)
- ServeRAID および LED 点滅状態

用語集|目次

x-1029-SRM-00-03-JA