# フェイルオーバー環境での 2 台の ServeRAID コントローラーの構成

注:このアクションは、以下の使用時にはサポートされません。

1. オンボード RAID コントローラー
2. ServeRAID-5i コントローラー

Microsoft Windows 2000 または Microsoft Windows NT 4.0 の使用時には、フェイルオーバー環境で 2 台の ServeRAID コントローラーを構成できます。 最新バージョンの ServeRAID デバイス・ドライバーは、フォールト・トレランス・テクノロジーを使用しています。 フォールト・トレランスでは、2 台のコントローラーをペアにして同じ格納装置に接続し、1 台のコントローラーに障害が起きた場合にも確実に物理ドライブへアクセスできるようにします。

フェイルオーバーには特定のコントローラー設定が必要です。これらの設定は、始動可能 CD モードで ServeRAID マネージャーを使用して設定または変更する必要があります。 設定値は以下のとおりです。

- コントローラー名
- パートナー・コントローラー名
- SCSI イニシエータ ID

これらの設定値を変更するには「クラスターの構成」を使用します。 このアクションを使用して、インストールされている ServeRAID マネージャーから設定値を表示します。 これらの設定値を設定または変更するには、始動可能 CD モードでこのアクションを使用する必要があります。

重要: 「IBM ServeRAID コントローラー フェイルオーバーの構成」を参照してください。

## 詳細

- コントローラーをアクティブからパッシブにフェイル (アクション)

用語集|目次

x-1023-SRM-00-04-JA