# 論理ドライブの作成

論理ドライブを作成するには、以下の手順を完了してください。

1. 適切な「アレイ」タブをクリックします。

2. ドロップダウン・リストから RAID レベルを選択します。
   注:

     1. RAID レベル-5E と RAID レベル-5EE では、アレイごとに 1 つの論理ドライブのみが使用可能です。
     2. スパン・アレイを構成する場合は、作成する最初の論理ドライブにのみ RAID レベルを設定できます。
     3. "RAID レベルの変更" を使用する予定がある場合は、単一アレイ内のすべての論理ドライブに同じ RAID レベルを割り当てなければなりません。
   重要:
     論理ドライブに RAID レベル-5E または RAID レベル-5EE を割り当てる前に、以下を考慮してください。 フェイルオーバー後の再同期中に物理ドライブが失敗する場合、論理ドライブはブロックされた状態になります。 データが消失または損傷する場合があります。
3. 論理ドライブに最大サイズを使用しない場合は、「データ (MB)」フィールドにサイズを入力してください。
   注:
     1. コントローラー当たり最大 8 つの論理ドライブを定義することができます。次の 2 つの例外があります。
        - RAID レベル-5E を割り当てた論理ドライブを含むアレイの場合。
        - 論理ドライブの移行機能を使用する場合。
        これらの場合に、論理ドライブ・スロットを 1 つ空けておかなければなりません。したがって、論理ドライブの定義は 7 台以下にする必要があります。
     2. 一部のオペレーティング・システムには論理ドライブのサイズ制限があります。構成を保管する前に、論理ドライブのサイズがユーザーのオペレーティング・システムに適していることを確認してください。詳細については、オペレーティング・システムの資料を参照してください。
     3. 論理ドライブは 2048 GB (2 テラバイト) を超えることはできません。
     4. 一般的に、システム BIOS が始動時に検出した最初の ServeRAID コントローラーに定義された最初の論理ドライブが始動 (ブート) ドライブになります。
     5. 実際の論理ドライブ・サイズは、選択したものと少し違っている場合があります。RAID レベルおよび物理ドライブの数によって、論理ドライブのサイズが決まります。たとえば、要求された RAID レベル-0 の 1000 MB の論理ドライブをもつ 3 つの 1 GB 物理ドライブから成るアレイは、データが 3 つすべてのドライブに (各ドライブに 333 MB ずつ) ストライプされるので、実際には 999 MB しか入りません。
4. 使用可能な空き領域があり、追加論理ドライブを作成したい場合は、「新規論理ドライブの作成」をクリックします。
5. このアレイに定義したいそれぞれの論理ドライブに対してステップ 2 から 4 を繰り返します。
6. 構成したいそれぞれの追加アレイに対してステップ 1 および 5 を繰り返します。
7. 「次へ」をクリックします。「構成のサマリー」ウィンドウがオープンされます。

「アレイの作成」ウィンドウに戻るには、「戻る」をクリックします。
構成ウィザードを終了するには、「キャンセル」をクリックします。

## 詳細

- 例: 論理ドライブの構成
- アレイの容量による RAID レベルの選択
- アレイ・サイズの選択
- 物理ドライブの容量および使用不能容量の説明

用語集|目次

x-0703-SRM-00-04-JA