# RAID レベル-x0 の説明

注: RAID レベル-x0 は、IBM ServeRAID-4 Ultra160、ServeRAID-5i Ultra320、および ServeRAID-6M Ultra320 の各 SCSI コントローラーでのみ使用可能です。

RAID レベル-x0 とは RAID レベル-00、10、1E0、および 50 のことを指します。RAID レベル-x0 は、アレイのアレイ、つまりスパン・アレイを使用します。オペレーティング・システムは、スパン・アレイの論理ドライブを、通常のアレイの論理ドライブと同じように使用します。

RAID レベル-x0 は、アレイ中でさらに多くの物理ドライブの使用を許可します。これを行なう利点は、より大きい論理ドライブ、優れたパフォーマンス、および向上した信頼性を得るためです。RAID レベル-0、10、1E、5、および 5E では、アレイで 16 台以上の物理ドライブを使用することはできません。ただし、RAID レベル-1E0 および 50 は 60 台のドライブをサポートします。

RAID レベル-x0 には少なくとも 2 台のドライブが必要であり、最大 60 台のドライブをサポートします。

次の図は RAID レベル-10 論理ドライブの例です。

## RAID レベル-10 の例

6 台の物理ドライブで開始します。 |
3 つのアレイ (A、B、C のラベルが付く) を作成し、それぞれのアレイは 2 台の物理ドライブを使用します。 |
その後、3 つのアレイをスパンするスパン・アレイ (* のラベルが付く) を作成します。 |
サブ論理ドライブが それぞれ のアレイ (A、B、および C) 中に作成されます。その後、データはアレイ中の物理ドライブを超えてストライプされ、ブロックを作成します。 それぞれのアレイでは、右方のドライブ上のデータは、左方のドライブ上のデータのコピーであることに注意してください。 これは、サブ論理ドライブが (A、B、および C) が RAID level-10 インプリメンテーションの RAID レベル-1 であるためです (次の表を参照のこと)。 |
その後、スパン・アレイ (*) 内に論理ドライブを作成します。 データはこの論理ドライブを超えてストライプされ、ブロックを作成します (1-12)。 これらのブロックのどれも冗長ではないことに注意してください。これは、論理ドライブが RAID level-x0 インプリメンテーションの RAID レベル-0 であるためです (次の表を参照のこと) 。 |

RAID レベル | サブ論理ドライブ | スパン・アレイの論理ドライブ
--- | --- | ---
00 | RAID レベル-0 | RAID レベル-0
10 | RAID レベル-1 | RAID レベル-0
1E0 | RAID レベル-1E | RAID レベル-0
50 | RAID レベル-5 | RAID レベル-0

RAID レベル-10、1E0、および 50 では、サブ論理ドライブ中の物理ドライブの 1 つに障害が起きた場合は、 ServeRAID コントローラーは、読み取りおよび書き込み要求を、そのサブ論理ドライブの残りの機能ドライブに切り替えます。RAID レベル-00 では、サブ論理ドライブ中の物理ドライブの失敗は、データが失われる結果となります。

RAID レベル-x0 には、以下の利点および欠点があります。

利点 | 欠点
--- | ---
最大 60 台の物理ドライブをサポートする 100% のデータ冗長度 (RAID レベル-00 を除く) | IBM ServeRAID-4 Ultra160、ServeRAID-5i Ultra320、および ServeRAID-6M Ultra320 の各 SCSI コントローラーでのみ使用可能 RAID レベル-00 のデータ冗長度はなし

## 詳細

- RAID テクノロジーの説明
- ストライプ単位サイズの説明
- RAID レベルの選択
- RAID レベル-0
- RAID レベル-1
- RAID 拡張レベル-1
- RAID レベル-5
- RAID 拡張レベル-5
- RAID レベル-5EE

用語集|目次

x-1052-SRM-00-04-JA