# ServeRAID コントローラー・オブジェクト

このオブジェクトを使用して、ServeRAID コントローラーおよびそのサブオブジェクトを処理するか、 そのプロパティーを表示します。

注: ServeRAID ソフトウェアは、最大 11 の ServeRAID コントローラーをサポートします。

## 可能なサブオブジェクト

- (アレイ)
- (論理 ドライブ)
- (物理 ドライブ)
- (ホット・スペア・ ドライブ)

## 警告およびエラー条件

- (警告) は、 以下の状態に対して表示されます。
  - コントローラーのオブジェクトに警告またはエラー状態がある。
  - コントローラーにバッテリー・バックアップ・キャッシュの問題がある。
- (エラー) は、 以下の状態に対して表示されます。
  - コントローラーに障害が起きた。
  - コントローラーに不正な構成がある。

## アクション

- RAID の構成
- 工場出荷デフォルト設定に戻す
- 構成をドライブからコントローラーにコピー
- すべてのアレイの削除
- アレイに [番号] に論理ドライブを作成
- 新規または除去された作動可能ドライブの検出
- すべての物理ドライブの識別

以下のアクションは、ServeRAID-5i コントローラーではサポートされていません。

- クラスター・アクション
  - クラスターの構成
  - 共有ドライブの表示
  - コントローラーをアクティブからパッシブにフェイル
- ホット・スワップ・コントローラーの交換

次のアクションを使用できるのは、始動可能 CD モードの場合だけです。

- クラスター・アクション
  - 不在モードを使用可能または使用不可
- 再構築率の変更
- ストライプ単位サイズの変更
- 先読みキャッシュ・モードの使用可能または使用不可
- BIOS 互換マッピングの変更

用語集|目次

x-0202-SRM-00-04-JA