# オンボード RAID コントローラー上の物理ドライブ [番号] オブジェクト

このオブジェクトを使用して、指定された物理ドライブを処理するか、メニューから特定の物理ドライブをクリックしてプロパティーを表示します。

注: SCSI チャネルは、最大 15 台の物理ドライブをサポートします。

## 可能なサブオブジェクト

なし。

## 警告およびエラー条件

- (警告) は、選択された物理ドライブが再構築操作中であったり、PFA を報告したり、または保証されていない物理ドライブである場合に表示されます。
- (エラー) は、選択された物理ドライブが無効ドライブまたは無効ホット・スペア・ドライブである場合に表示されます。

## アクション

- 物理ドライブの識別
- ドライブが作動可能な場合:
  - ホット・スペア・ドライブを作成 (このアクションは、始動可能 CD モードでのみサポートされます。)
  - ライト・キャッシュ・モードをライトバックまたはライトスルーに変更
- ドライブがオンラインの場合、ドライブ状態を無効に設定します。
- ドライブが無効な場合、無効なドライブを取り外します。 (このアクションは、始動可能 CD モードでのみサポートされます。)

用語集|目次

x-0226-SRM-00-02-JA