# IBM ServeRAID-4 ハードウェア機能

以下の表に、IBM ServeRAID-4 コントローラーのハードウェア機能をリストします。

機能 | ServeRAID-4H | ServeRAID-4Mx | ServeRAID-4Lx
--- | --- | --- | ---
アレイ (最大) | 8 | 8 | 8
バッテリー・バックアップ・キャッシュ | はい | はい | いいえ
キャッシュ・メモリー | 128 MB | 64 MB | 32 MB
ハード・ディスク (最大) | 60 | 30 | 15
論理ドライブ (最大) | 8 | 8 | 8
マイクロプロセッサー | 266 MHz | 100 MHz | 100 MHz
SCSI チャネル | 4 | 2 | 1
SCSI 転送速度 (最大) | 160 MB/秒 | 160 MB/秒 | 160 MB/秒
サポートされる RAID レベル | 0、1、5、拡張-1 (1E)、および拡張-5 (5E)、00、10、1E0、50 | 0、1、5、拡張-1 (1E)、および拡張-5 (5E)、00、10、1E0、50 | 0、1、5、拡張-1 (1E)、および拡張-5 (5E)、00、10、1E0、50
システム PCI データ・バス | 33 MHz で 64 ビット | 33 〜 66 MHz で 64 ビット | 33 〜 66 MHz で 64 ビット

機能 | ServeRAID-4M | ServeRAID-4L
--- | --- | ---
アレイ (最大) | 8 | 8
バッテリー・バックアップ・キャッシュ | はい | いいえ
キャッシュ・メモリー | 64 MB | 16 MB
ハード・ディスク (最大) | 30 | 15
論理ドライブ (最大) | 8 | 8
マイクロプロセッサー | 100 MHz | 100 MHz
SCSI チャネル | 2 | 1
SCSI 転送速度 (最大) | 160 MB/秒 | 160 MB/秒
サポートされる RAID レベル | 0、1、5、拡張-1 (1E)、および拡張-5 (5E)、00、10、1E0、50 | 0、1、5、拡張-1 (1E)、および拡張-5 (5E)、00、10、1E0、50
システム PCI データ・バス | 33 MHz で 64 ビット | 33 MHz で 64 ビット

用語集|目次

x-1091-SRM-00-03-JA