## ブロックされた

ブロックされた状態は、以下のものと同じアレイの一部である RAID レベル-0
論理ドライブ用に予約済みです。

- RAID レベル-1 論理ドライブ
- RAID レベル-1E 論理ドライブ
- RAID レベル-5 論理ドライブ

そのようなアレイ内の物理ドライブが障害を起こす場合、RAID レベル-0 論理ドライブは、
他の論理ドライブがクリティカルな状態に入っている間、オフライン状態になります。

障害を起こした物理ドライブを交換した後、再構築操作が開始され、RAID レベル-1、
レベル-1E、またはレベル-5 論理ドライブに保管されたデータを再構成します。それと同時に、
RAID レベル-0 論理ドライブがブロックされた状態になります。RAID レベル-0 論理ドライブは、
冗長データを含んでいないので、再構築できません。

再構築操作が完了したら、RAID レベル-0 論理ドライブをアンブロックして、もう一度アクセス
することができます。ただし、論理ドライブには、損傷したデータが含まれることがあります。
最新のバックアップ・ディスクまたはテープから RAID レベル-0 論理ドライブにデータを再作成、
再インストールまたはリストアする必要があります。

x-0505-SRM-00-03-JA