# アレイの 1 次物理ドライブの選択

オンボード RAID コントローラー上に RAID レベル-1 論理ドライブを作成するときは、1 次物理ドライブを指定する必要があります。 これによって、確実にデータが 1 次物理ドライブに保存されます。 RAID レベル-1 論理ドライブでは、1 次物理ドライブ上のデータが 2 次物理ドライブ (ミラー) にコピーされます。 2 次物理ドライブ上にあったデータはすべて破棄されます。

論理ドライブを作成すると、物理ドライブ情報パネルに各ドライブのミラーの役割 (1 次または 2 次) が報告されます。

各物理ドライブのミラーの役割を知っておくと、以下のような場合に役立ちます。

- すでにデータが入っている物理ドライブ付きの論理ドライブの作成時。
  サーバーには 1 つの物理ドライブがあり、オペレーティング・システムはその物理ドライブにインストールされています。 RAID レベル-1 論理ドライブで冗長度を持たせると決定したとします。 2 次物理ドライブをインストールして論理ドライブを構成するときは、元の物理ドライブを 1 次物理ドライブとして指定して、そのドライブのデータを破棄しないようにする必要があります。
- 同期失敗時。
  論理ドライブを作成すると、同期が開始され、1 次物理ドライブのミラーが作成されます。 同期が進行中に、論理ドライブがクリティカルとして表示されます。 これは、ミラーが完了しておらず、論理ドライブに冗長度がまだ持たされていないためです。 同期中に 1 次物理ドライブに障害が起こると、ミラーが完了していないためにそのドライブのすべてのデータが失われます。 2 次物理ドライブに障害が起こっても、1 次物理ドライブのデータは元のままで、ホット・スペア・ドライブを使用してミラーを作成することができます。

## 詳細

- RAID レベル-1 の説明
- 論理ドライブの同期の説明

用語集|目次

x-0741-SRM-00-02-JA